Nakło nad Notecią 5 sierpnia 2016 roku

ZDP-Z-18/2016

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1822C, 1554C Trzeciewnica, Suchary, Gumnowice, Ślesin

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 marca 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami):

**Zapytanie z dnia 02.08.2016r.:**

1. Załączona SST: D-03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTY, KANALIZACJA DESZCZOWA, ŚCIEKI) nie została przywołana do żadnej pozycji kosztorysowej. Prosimy o potwierdzenie, iż opisany zakres nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

2. Dotyczy pozycji przedmiarowej nr 68. Prosimy o określenie wymaganej technologii wykonania oznakowania poziomego oraz wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

3. Przywołana SST D-05.03.26a do pozycji kosztorysowej nr 24 : „Ułożenie geosiatki (120/120 kN/m) wzdłuż krawędzi styku jezdni i poszerzenia” opisuje geosiatkę o parametrach 200/120 kN/m. W związku z rozbieżnościami prosimy o korektę SST.

4. Przywołana SST D–05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA do pozycji kosztorysowych nr 23:” nawierzchnia z mieszanki AC11W gr. 5 cm” i nr 27:” w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm” wskazuje mieszankę AC 16W. W związku z rozbieżnościami prosimy o korektę SST.

5. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 36:”nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. Gr. 3 cm” Prosimy o określenie koloru kostki betonowej i uzupełnienie jednostki miary w kosztorysie.

6. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 50: „w-wa ścieralna AC5S gr. 4 cm” prosimy o korektę mieszanki na AC11S zgodnej z przywołaną do pozycji SST : D-05.03.05a.

7. SST D -01.02.01 przywołana do pozycji kosztorysowych nr 3,4,5 w punkcie 9.2. opisuje m.in., iż cena wykonania robót obejmuje: wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, pielęgnacja drzew – przycięcie konarów drzew do skrajni 4.50 m, frezowanie pni….W związku z faktem, iż kosztorys ofertowy nie uwzględnia wycięcia i wykarczowania drzew. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższe roboty wchodzą w zakres zadania.

8. Rys rzut zjazdu indywidualnego przedstawia krawężnik skośny . Proszę o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej ten rodzaj krawężnika.

9. Dotyczy pkt 9.8. SIWZ, w którym Zamawiający wskazał warunki utraty wadium sprzed nowelizacji ustawy. Przetarg został ogłoszony po dn. 20/10/2014 tj. 26.07.2016 r. co wiąże się z zastosowanie znowelizowanej ustawy PZP i "nowych" warunków utraty wadium.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1232:

"Warszawa, dnia 18 września 2014 r.

Poz. 1232 U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień

publicznych

art. 46 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ zgodnie z ustawą po nowelizacji.

**Odpowiedź na pytania z dnia 02.08.2016r.:**

Ad1. Potwierdzamy. SST została załączona omyłkowo.

Ad2. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe, okres gwarancji 12 miesięcy. Poprawiono wzór umowy.

Ad3. Należy przyjąć jak w SST.

Ad4. Należy przyjąć jak w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Ad5. Poprawiono kosztorys ofertowy. Kostka szara.

Ad6. Dodano SST dla mieszanki AC5S.

Ad7. Należy wykonać roboty określone w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Ad8. Należy wykonać z krawężnika bet. o wym. 15x30x100.

Ad9. Poprawiono SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu.

**Zapytanie z dnia 03.08.2016r.:**

1. Prosimy o załączenie uzgodnień.
2. Prosimy o załączenie opisu do projektu.
3. Kto ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego drogi krajowej w ramach przedmiotowej inwestycji.
4. Prosimy o podanie koloru kostki betonowej gr. 8cm na wjazdach.
5. Zgodnie z rysunkiem szczegółu rzutu zjazdu indywidualnego prosimy o dodanie w kosztorysie ofertowym pozycji ustawienia krawężników skośnych.

**Odpowiedź na pytania z dnia 03.08.2016r.:**

Ad1. Zamawiający udostępni na etapie realizacji inwestycji.

Ad2. Załączono na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad3. Inwestycja nie jest realizowana w pasie drogowym drogi krajowej. Skrzyżowanie zostało już przebudowane przez GDDKiA.

Ad4. Szara.

Ad5. Należy wykonać z krawężnika bet. o wym. 15x30x100.

**Zapytanie z dnia 04.08.2016r.:**

1. Dotyczy oznakowania pionowego. Prosimy o określenie wielkości znaków oraz typu folii ?

2. SST D-07.01.01 opisuje m.in -montaż solarnego znacznika drogowego LED koloru białego, nie uwzględnionego w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne dodanie pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź na pytania z dnia 04.08.2016r.:**

Ad1. Znaki średnie, folia odblaskowa typu 1. Za wyjątkiem znaków A-7, D-6, B-20 folia odblaskowa typu 2.

Ad2. Zamówienie nie obejmuje montażu znacznika drogowego LED.

Bartosz Lamprecht

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

W Nakle nad Notecią