**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wykaszarki łańcuchowej. Wykaszarka łańcuchowa będzie wykorzystywana do usuwania krzaków przydrożnych. Wykaszarka łańcuchowa musi posiadać dokumenty potwierdzające w pełni legalne pochodzenie, spełniać obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa i posiadać certyfikat CE.

**Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia.**

1. fabrycznie nowa z zalanymi materiałami eksploatacyjnymi i innymi elementami potrzebnymi do pracy;
2. posiadająca deklarację zgodności CE;
3. przystosowana do zamontowania i współpracy z nośnikiem typu ciągnik rolniczy;
4. Sposób zamontowania na nośniku: do tylnego trzypunktowego układu zawieszenia;
5. Sposób przekazania napędu z ciągnika: za pośrednictwem wału (WOM ciągnika 540 obr/min);
6. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: min. sprzęgło na wałku odbioru mocy wykaszarki;
7. Sterowanie wszystkimi funkcjami z miejsca obsługi kierowcy ciągnika;
8. Głowica robocza zamontowana na ramieniu o zasięgu min. 4,5 m od nośnika ciągnika z możliwością przechylania głowicy w celu wykaszania krzaków na skarpach rowów;
9. Głowica robocza umożliwiająca usuwanie krzaków o średnicy do 15 cm;
10. Element roboczy głowicy : łańcuch;
11. Minimalna szerokość robocza 150 cm;
12. Gwarancja minimum 24 miesiące;
13. Instrukcja obsługi i serwisu w języku polskim;
14. Nieodpłatne łącznie z dojazdem do i od Zamawiającego szkolenie operatorów Zamawiającego i pierwsze uruchomienie wykaszarki w siedzibie Zamawiającego;
15. Nieodpłatne wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, oraz napraw w okresie trwania gwarancji wraz z nieodpłatnym użyciem materiałów i nieodpłatnym dojazdem do i od Zamawiającego.