Nakło nad Notecią 16 września 2019 roku

ZDP-Z-5/2019

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: **Odbudowa drogi powiatowej nr 1916C Sadki-Samostrzel-Gromadno**

W nawiązaniu do zapytań Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami):

**Zapytanie:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku II na istniejącej nawierzchni drogi Wykonawca ma ułożyć 3 warstwy kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 15 cm każda (razem 45 cm) oraz 2 warstwy geosiatki o sztywnych węzłach. Czy Zamawiający dysponuje przekrojami normalnymi? Jeśli tak , to prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Ad. 1 Potwierdzamy, że na odcinku II odcinku należy wykonać:

* skropienie istniejącej nawierzchni BA,
* wyrównanie istniejącej nawierzchni BA kruszywem,
* ułożenie georusztu,
* ułożenie warstwy z kruszywa gr. 15 cm,
* ułożenie georusztu,
* ułożenie warstwy z kruszywa gr 15 cm,
* skropienie,
* ułożenie warstwy wiążącej gr. 5 cm,
* ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,

Bartosz Lamprecht

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Nakle nad Notecią