W nawiązaniu do pytań odnośnie zapytania ofertowego dotyczącego „Sukcesywnej dostawy oznakowania pionowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią” poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

1. proszę o informację czy do każdego znaku, tablic i tabliczek należy doliczać uchwyty uniwersalne? Czy może wszystkie uchwyty, które zamierzacie Państwo zamówić znajdują się w poz. nr 23 kosztorysu ofertowego?

Ad1 Uchwyty należy wycenić w pozycji 23 kosztorysu ofertowego. Wszystkie elementy wymienione w kosztorysie ofertowym będą zamawiane wedle potrzeb Zamawiającego. Ilości podane w kosztorysie są wyłącznie szacunkowe w celu porównania i wybrania najkorzystniejszej oferty oraz odzwierciedlają nasze potrzeby w tym zakresie w ostatnich latach.

2. proszę o informację z rur o jakiej średnicy mają być wykonane balustrady typu "trzepak" biało-czerwone oraz jakiej wysokości?

Ad2 Średnica 60 mm, długość 2 mb, wysokość 1,6 mb.

3. Proszę podać ilości poszczególnych wielkości średnich znaków kategorii D czyli np. 600x600 mm, 600x750 mm itd.

Ad.3 50 % znaków o wymiarach 600x600 i 50 % znaków o wymiarach 600x750

1. Czy Zamawiający przewiduje realizację faktur częściowych zgodnie ze zrealizowanymi dostawami ?

Ad.1 Tak

2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę słupków o długości 3,7m dla p 26 *Kosztorysu ofertowego*?

Ad.2 Tak

3. Czy cynkowanie hutnicze słupków do montażu znaków drogowych jest dla Zamawiającego wystarczające?

Ad.3 Tak

4. Jakiej wielkości tabliczki, określone w p9 *Kosztorysu ofertowego* ,Zamawiający przewiduje jako dominujące (występujące w największej ilości)?

Ad.4 Głównie chodzi o znaki E-17a i E-18a, E-4, E-2a o dł. podstawy 1,5 mb, odnośnie punktu 10 kosztorysu tabliczki zostały wskazane (tabliczki od T-1 do T-4 80%, tabliczki T-6 20 %)

5. Ile dostaw dla realizacji danego zamówienia Zamawiający przewiduje w celu realizacji Zamówienia (zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem)?

Ad.5 Od 2 do 4 dostaw w roku.